**Zusatzausstattung**

**Feuerschutz – Schiebetor ORPHEUS**

**EI2 90 C2 Sa / EI2 90 C2 S****200**

**- Bei geringer Abstellfläche auch als Teleskop-Schiebetor lieferbar (nur Sa)**

Oberflächenbeschichtung:  
Nasslackierung - Farbtöne nach RAL, DB oder NCS

Elektrische Optionen:   
Öffnungshilfe (Motor) - Schließung: Gegengewicht

Schließgeschwindigkeitsregler mit Feststellvorrichtung

und 400V Elektromotor.

(bauseitige Leistung : Zuleitung 400 V/16A mit CEE Stecker in Tornähe)

Rauchschalter:  
Auch in RAL lackierter Ausführung und in einer Unterputz Version

für Abhang-/Zwischendecken lieferbar (auch lackiert)

Rauchansaugmelder möglich

Befehlsgeräte:  
Schlüsseltaster, 3-fach Taster, Funk, Zugschalter, IR-/Radarmelder

Auslösetaster:   
Unterglas Aufputz mit Reset, Unterglas Unterputz mit Reset

weitere hochwertige Taster-/Resetkombinationen (auch Edelstahl z.B.)

auf Anfrage möglich

Klappen für unsichtbaren Brandschutz:  
-Seitliche Nischenklappen (einseitig oder beidseitig)

bis 1000 mm Breite / 180°C aufklappbar

-Deckenklappe (in Verbindung mit Klappensteuerung für geregelten Klappenverlauf)

Ausführung der Klappen : ALU Blank (Standard), nasslackiert, tapeziert oder für eine spätere, bauseitige Beschichtung (Holz, Fliesen o.ä.) vorgerüstet

Tür (auch bei S200 !)  
integrierte Schlupftür mit und ohne Schwelle

Max. Abmessung : 2000 x 1250 mm

2 Türen pro Tor möglich (abhängig von der Torgröße)

Weitere mögliche Zusatzoptionen  
Freilauffunktion

Gegengewicht umgelenkt

OHNE störendes Einlaufprofil möglich