**Zusatzausstattung**

**Feuerschutz – Stapeltor HERO**

**EI2 90 C2 Sa**

Oberflächenbeschichtung:
Nasslackierung - Farbtöne nach RAL, DB oder NCS

Elektrische Optionen:
Selbsthaltung (Impulssteuerung) mit zusätzlicher Sicherheitsausstattung möglich, Zeitschließung

Rauchschalter:
Auch in RAL lackierter Ausführung und in einer Unterputz Version

für Abhang-/Zwischendecken lieferbar (ebenfalls auch lackiert)

Befehlsgeräte:
Schlüsseltaster, 3-fach Taster, Funk, Zugschalter,

Auslösetaster:
Unterglas Aufputz mit Reset, Unterglas Unterputz mit Reset

weitere hochwertige Taster-/Resetkombinationen (auch Edelstahl z.B.)

auf Anfrage möglich

Klappen für unsichtbaren Brandschutz:
Seitliche Nischenklappen (einseitig oder beidseitig)

Deckenklappe (in Verbindung mit Klappensteuerung für geregelten Klappenverlauf)

Ausführung der Klappen : ALU Blank (Standard), nasslackiert, tapeziert oder für eine spätere, bauseitige Beschichtung (Holz, Fliesen o.ä.) vorgerüstet

Fahrerlose Transportsysteme (FTS):
mit Spezialsteuerung auch Einsatz von fahrerlosen Transportsystemen möglich