**Zusatzausstattung**

**Feuerschutz - Staffeltor MATADOR**

**EI2 30 C2 Sa / EI2 90 C2 Sa / EI2 120 C2 Sa**

Oberflächenbeschichtung:  
Nasslackierung - Farbtöne nach RAL, DB oder NCS

Elektrische Optionen:   
Selbsthaltung (Impulssteuerung) mit zusätzlicher Sicherheitsausstattung möglich, Zeitschließung

Rauchschalter:  
Auch in RAL lackierter Ausführung und in einer Unterputz Version

für Abhang-/Zwischendecken lieferbar (ebenfalls auch lackiert)

Befehlsgeräte:  
Schlüsseltaster, 3-fach Taster, Funk, Zugschalter,

Auslösetaster:   
Unterglas Aufputz mit Reset, Unterglas Unterputz mit Reset

weitere hochwertige Taster-/Resetkombinationen (auch Edelstahl z.B.)

auf Anfrage möglich

Fahrerlose Transportsysteme (FTS):  
mit Spezialsteuerung auch Einsatz von fahrerlosen Transportsystemen möglich